IEEE 802.11x

802.11 a b g n ac ax

MIMO multiple input multiple output – mehrere Kanäle für einen Nutzer

MU-MIMO multi user MIMO – mehrere Nutzer mehrere Kanäle

Mesh-WLAN

60GHz 802.11ad

Evtl. 6GHz demnächst